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Особенности

ведения радиационного и химического наблюдения

(разведки) ночью и зимой

Ночные условия затрудняют ведение радиационного и химического наблюдения (разведки).

Ночью трудно ориентироваться на местности, осматривать местность и местные предметы, работать с приборами, определять границы зараженных участков и пути обхода. В ночных условиях возможен длительный застой зараженного воздуха в лощинах, оврагах, подвалах.

Ночью разведка, как правило, ведется по дорогам, отдельным направлениям с видимыми в темноте ориентирами или по азимутам. 

При подготовке к ведению разведки ночью старший поста

Должен:

· тщательно изучить (по возможности в светлое время) направление (маршрут) разведки;

· наметить ясно видимые ночью ориентиры, определить азимуты этих ориентиров и нанести их на карту (схему);

· проверить готовность приборов РХР к работе ночью, наличие у разведчиков компаса, электрического фонаря.

Границы зараженных участков обозначаются светящимися в темноте знаками ограждения. Место обнаруженного зараженного участка в донесении указывается по хорошо видимым ночью ориентирам.

Зимой при наличии глубокого снежного покрова радиационная и химическая разведка ведется, как правило, вдоль дорог. Разведка вне дорог ведется обычно в пешем порядке. При низких температурах необходимо принимать меры против обмораживания личного состава.

При ведении разведки зимой следует учитывать, снегопады способствуют выпадению радиоактивных веществ из радиоактивного облака, а метели – их перемещению вместе со снегом и накапливанию в лощинах, на окраинах населенных пунктов и в кустарнике. Снег, выпавший на зараженный отравляющими веществами участок, маскирует его и затрудняет обнаружение отравляющих веществ.

	12

Порядок действия

личного состава поста РХН при обнаружении

радиоактивного заражения

Дежурный наблюдатель обнаружив начало радиоактивного заражения, переводит средства индивидуальной защиты в «Боевое положение».

При достижении уровня радиации 0,5 Р/ч и более дежурный наблюдатель докладывает об этом начальнику поста.

Пример: «Товарищ Сидоров, уровень радиации 0,5 Р/ч. Измерение проведено в 10 часов 35 минут.   Дежурный наблюдатель Петров».
После доклада дежурный наблюдатель продолжает наблюдение за изменением уровня радиации до достижения его максимального значения, о чем также докладывает начальнику поста.

Дальнейший контроль за спадом (изменением) уровней радиации осуществляется 1 – 2 раза в час первые двое суток.

Второй наблюдатель в это время определяет метеоданные.

Начальник поста РХН уточняет уровни радиации и докладывает эти данные старшему начальнику. Сигнал « РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ » подается только по указанию старшего начальника, выставившего пост. Полученные данные (уровень радиации и время измерения его) записывает в журнал « Радиационного и химического наблюдения (разведки)».

При достижении уровня радиации 50 Р/ч личный состав поста укрывается в защитном сооружении и продолжает измерять уровни радиации в укрытии. В этом случае величина уровня радиации на местности определяется с учетом коэффициента ослабления (Косл.) укрытием.

Косл.  радиации укрытием определяется разведчиком – дозиметристом в момент медленного изменения уровней радиации. Для этого он производит 2 измерения одновременно. 
· Первое – на высоте 0,7 – 1 метр над покрытием защитного сооружения, получая Р1, например равное 60 Р/ч.
· Второе –в центре укрытия, получая Р2, равное 3 Р/ч.
Тогда: Косл.= Р1 :Р2 = 60 : 3 = 20

Если уровень радиации возрастает быстро и не удается определить Косл укрытием, то уровни радиации измеряются периодически до их стабилизации путем выхода из укрытия.
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ЗАДАЧИ

ВОЗЛАГАЕМЫЕ НА ПОСТ РХН

На пост РХН возлагаются следующие задачи:

· определение исходных данных для засечки ядерных взрывов, времени взрыва, времени от момента вспышки до прихода ударной (звуковой) волны к месту расположения поста, расстояния до центра (эпицентра) взрыва, магнитного азимута (направления на взрыв), вида и ориентировочной мощности ядерного взрыва;

· своевременное обнаружение радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения территории объекта;

· определение времени начала и окончания выпадения радиоактивных (химических) веществ, прохождения первичного облака зараженного воздуха;

· подача сигналов оповещения «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» и «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»;
· определение уровней радиации, типа примененного противником отравляющего вещества ОВ (в случае аварии на химически опасном объекте – типа АХОВ) в районе расположения поста;
· контроль за изменением уровней радиации и концентрацией ОВ (АХОВ) в воздухе и на местности в районе расположения поста;
· определение направления распространения облака ОВ или АХОВ;
· ведение метеорологического наблюдения в приземном слое воздуха.
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ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОСТА РХН

I. Обязанности начальника ( старшего) поста.

Начальник поста РХН назначается из наиболее подготовленных в специальном отношении работников объекта. Он подчиняется начальнику штаба ГО объекта, или лицу выставившему пост.

Начальник поста отвечает за оборудование поста, сохранность и исправность приборов, средств связи, оповещения и имущества поста, за подготовку личного состава и работу поста. 

Ему подчиняются наблюдатели (разведчик – дозиметрист и разведчик – химик).

ОН ОБЯЗАН:

С получением распоряжения на развертывание поста РХН:

· Уточнить задачу подчиненным наблюдателям;

· Получить со склада табельное имущество, проверить его наличие (согласно описи), исправность и укомплектованность;

· Своевременно прибыть к месту развертывания поста и подготовить его к ведению непрерывного радиационного, химического и метеорологического наблюдения в установленное время;

· Произвести ориентирование личного состава по сторонам света, местным предметам и уточнить схему ориентиров;

· Проверить у личного состава наличие, исправность и готовность к использованию средств индивидуальной защиты;

· Вести запись результатов наблюдения;

· Проверить и поддерживать постоянную связь с начальником , выставившим пост и своевременно докладывать(представлять донесения) ему о результатах радиационного, химического или метеорологического наблюдения;

· Выставить дежурного наблюдателя.

· Доложить старшему начальнику о начале наблюдения.

II. Обязанности наблюдателя:

Наблюдатель поста РХН назначается из наиболее подготовленных работников объекта. Он подчиняется начальнику (старшему) поста РХН.

ОН ОБЯЗАН:

С получением распоряжения на развертывание поста РХН:

· Уяснить поставленную задачу;
· Развернуть пост РХН;
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Порядок действия

личного состава поста РХН при обнаружении

химического заражения

В случае аварии на химически опасном объекте с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ АХОВ (применении противником химического оружия), при обнаружении или по внешним признакам АХОВ (ОВ), личный состав поста немедленно переводит средства индивидуальной защиты в «Боевое положение».

Дежурный наблюдатель, обнаружив начало химического заражения, немедленно самостоятельно подает сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» и докладывает начальнику поста, а при его отсутствии в штаб ГО объекта.

Пример:«Товарищ Григорьев, в 14 часов 25 минут произошла авария на очистных сооружениях водопровода или (противник нанес удар двумя самолетами с применением ВАП). Облако АХОВ (ОВ) распространяется в направлении ориентира №2. Подан сигнал «Химическая тревога», уточняю концентрацию АХОВ (тип ОВ). Дежурный наблюдатель Петров».

После этого наблюдатель с помощью прибора ВПХР уточняет концентрацию АХОВ (ОВ) в воздухе и на местности в районе поста, продолжая вести наблюдение. Периодически 1 – 2 раза в час контролирует прибором зараженность воздуха.

При работе дежурного наблюдателя с прибором ВПХР наблюдение в районе поста осуществляет второй наблюдатель. Он также берет пробу грунта для отправки в лабораторию.

Кроме того, по внешним признакам второй наблюдатель выявляет случаи применения противником бактериальных (биологических) средств и докладывает об этом начальнику поста.

Начальник поста РХН, получив уточненные данные от дежурного наблюдателя о типе АХОВ(ОВ), его концентрации в воздухе и на местности, размерах участка заражения, а также о возможном заражении бактериальными средствами, определяет метеоданные и записывает все в соответствующие журналы. О результатах наблюдения по телефону (радиостанции) докладывает начальнику штаба ГО объекта.
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Вариант

СХЕМА

оборудования поста РХН
                           Блиндаж                                                   Окоп для ПРХН


	3

· Подготовить приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля к работе;

· Вести непрерывное радиационное, химическое и метеорологическое наблюдение в районе поста;

Немедленно докладывать начальнику поста о результатах наблюдения, в случае резкого изменения обстановки подавать установленные сигналы оповещения.
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ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

оснащения поста радиационного и химического

наблюдения

1.  Рентгенметр – радиометр ДП – 5                                                          1 шт.

2.  Войсковой прибор химической разведки ВПХР                                 1 шт.

3.  Карта ( схема ориентиров)                                                                     1 шт.

4.  Бинокль                                                                                                    1 шт.

5.  Метеокомплект МК – 3                                                                          1 к-т.

6.  Светильник (фонарь, лампа)                                                                  1 шт.

7.  Журнал наблюдения                                                                               1 шт.

8.  Канцелярские принадлежности                                                             1 к-т.

9.  Противогаз ГП – 5 (ГП – 7)                                                                    3 шт.

10.  Респиратор Р – 2                                                                                     3 шт.

11.  Легкий защитный костюм Л – 1                                                           3 к-т.

12.  Индивидуальный дозиметр ДКП - 50А (ИД–1)                                  3 шт.

13.  Индивидуальная аптечка АИ–2                                                           3 шт.

14. Индивидуальный противохимический пакет ИПП–8(10;11)             3 шт.

15.  Индивидуальный перевязочный пакет ИПП                                      3 шт.

16.  Очки защитные                                                                                      1 шт.

17.  Телефон (радиостанция УКВ)                                                              1 шт.

18.  Ручная сирена (гонг, колокол, мегафон)                                             1 шт.

19.  Позывные должностных лиц                                                                1 к-т.

20.  Переговорные таблицы                                                                         1 к-т.

21.  Таблица сигналов оповещения                                                            1 шт.

       Примечание: при отсутствии метеокомплекта МК – 3 пост РХН оснащается - компасом; часами; секундомером.
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Вариант

СХЕМА ОРИЕНТИРОВ

                             Завод  Ор.№1

                                                                                                             Роща  Ор. № 2

                                                                                                     Вышка Ор.№3

                                            ПРХН

                                                Мост Ор.№4




	8

Лицевая сторона

Карточка

учета доз облучения
Фамилия ____________________________________

Имя _________________________________________

Отчество ____________________________________

Внутренняя страница
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

личного состава поста РХН при действиях

 в различных условиях обстановки

Действия поста РХН в районах применения противником ОМП, обычных средств поражения, возникновения стихийных бедствий и аварий на химически (радиационно) опасных объектах, сопряжены с опасностью поражения и заражения личного состава поста РХН. Поэтому, необходимо твердо знать и соблюдать следующие правила поведения и меры безопасности:

· при выполнении обязанностей, личный состав поста РХН должен умело использовать для защиты различные укрытия и средства индивидуальной защиты;

· на зараженной территории строго соблюдать правила личной гигиены: - нельзя курить, принимать пищу и воду, без средств защиты не прикасаться к предметам, которые могут быть заражены РВ, ОВ (АХОВ) или БС;

· время работы на зараженной территории должно определяться величиной уровня радиации с таким расчетом, чтобы не превышалась максимально допустимая доза облучения;

По окончании работы начальник (старший) поста должен сдать в штаб ГО объекта список личного состава поста с указанием полученной дозы радиации.

· своевременно принимать препараты из АИ – 2:

· при угрозе радиоактивного заражения принять радиозащитное средство № 1 (гнездо –4 из АИ –2), в дозировке: 6 таблеток за один прием, запивая водой, через 4 – 5 часов принять еще 6 таблеток;

· при появлении первичной реакции на облучение (тошнота) принять противорвотное средство – одну таблетку (гнездо 5 из АИ –2) в дозе – 5 таблеток из одного пенала и через 6 часов еще 5 таблеток из другого пенала;

· при возникновении желудочно – кишечных расстройств принять противобактериальное средство № 2 (гнездо 6 из АИ –2) по 7 таблеток в один прием, в первые сутки; по 4 таблетки в последующие двое суток;

· при угрозе применения ОВ принять одну таблетку (гнездо 2 из АИ –2), а при появлении признаков отравления – еще одну таблетку;
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· при тяжелых ранениях, ожогах, травмах – использовать противоболевое средство в шприц – тюбике (гнездо 1 из АИ –2);

· при выходе из очага бактериологического заражения сделать профилактическую прививку.

· при надвигающемся вале огня, укрыть голову и лицо верхней одеждой и задержав дыхание, чтобы не обжечь дыхательные пути выйти, выйти из зоны огня;

· работая в условиях низких температур, усилить наблюдение друг за другом, не допуская случаев обморожения. В условиях жары принимать меры исключающие тепловые и солнечные удары;

· по окончании работы, в очагах заражения, провести специальную обработку личного состава, снаряжения, оборудования и средств индивидуальной защиты;

· оказавшись в очаге заражения АХОВ необходимо выйти из него, двигаясь перпендикулярно относительно направления ветра.
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Вариант

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ПОСТА РХН

НА ОРГАНИЗАЦИЮ НАБЛЮДЕНИЯ

Внимание, Становись! Равняйсь! Смирно! Слушай приказ:

Ориентиры: № 1 – железнодорожный вокзал

                     № 2 – высоковольтная опора

В связи с (аварией на Химически опасном объекте (указать каком) или угрозой нападения противника) сегодня с 10.00 часов посту РХН организовать радиационное и химическое наблюдение на территории объекта с задачей:

· своевременно обнаружить радиационное и химическое заражение;

подать сигналы «Радиационная опасность», и «Химическая тревога»;

· контролировать изменение уровней радиации и спад концентрации АХОВ (ОВ);

· установить знаки ограждения на границах зон заражения.

Разведчику – дозиметристу Петрову определить уровень радиации на территории объекта.

Разведчику – химику Сидорову определить тип АХОВ (ОВ) и его концентрацию. При обнаружении капельно – жидких АХОВ (ОВ) установить знаки ограждения.

- периодичность включения прибора ДП – 5     - через 10 мин.

- определение АХОВ (ОВ) при помощи ВПХР – при обнаружении их внешних признаков.

Данные о результатах радиационного и химического наблюдения докладывать - через каждый час; 

- при резком изменении РХБ- обстановки – немедленно.

Я нахожусь в укрытии.

Мой заместитель разведчик – дозиметрист Петров.
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